ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	   1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ณ บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,186,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 1,186,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง
       5.1 แบบ ปร.4
       5.2 แบบ ปร.5
   6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

     กรรมการ

๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ




           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    



[image: image1.emf]แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/5

แบบเลขที่      013   /2558 จำนวน 18  แผ่น รายการที่

ฝายประมาณการ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประมาณวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 ดินถมบดอัดแน่น  546.12       ลบ.ม. 65.00 35,497.80     19.00 10,376.28          

2 งานดินขุด/ถมคืน 67.67         ลบ.ม. -                  -              125.00           8,458.75            

3 ทรายหยาบรองพื้นฐานราก 1.88          ลบ.ม. 362.90             682.25         99.00             186.12              

4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.88 ลบ.ม. 1,594.70          2,998.04       398.00           748.24              

5 คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ซม.) 21.14 ลบ.ม. 1,855.27          39,220.41     436.00           9,217.04            

6 งานเหล็กเสริม 1.83          ตัน -                  -              -                -                   

6.1 เหล็กเสริมกลม RBØ 6 มม. 0.24 ตัน 22,418.76        5,380.50       4,100.00         984.00              

6.2 เหล็กเสริมกลม RBØ 9 มม. 0.05 ตัน 20,783.25        1,039.16       4,100.00         205.00              

6.3 เหล็กเสริมกลม DBØ 12 มม. 1.54 ตัน 20,129.04        30,998.72     3,300.00         5,082.00            

6.4 ลวดผูกเหล็ก NO 18 45.75 กก. 37.38              1,710.14       -                -                   

7 งานไม้แบบ

7.1 ไม้แบบ 81.25 ตร.ม 217.09             17,638.48     -                -                   

7.2ไม้เคร่า 40.62 ตร.ม 80.00              3,249.60       -                -                   

7.3ตะปูขนาดต่างฯ 40.62 กก. 36.45              1,480.60       -                -                   

7.4 ค่าแรงประกอบไม้แบบ 162.50 ตร.ม -                  -              133.00           21,612.50          

8 งานเหล็กโครงหลังคา 4,149.44    กก. -                  -              8.50               35,270.24          

8.1 ท่อเหล็ก GS Ø3"หนา 2.3 มม. 84.00         เมตร 256.55             21,550.20     -                -                   

8.2 ท่อเหล็ก GS Ø2"หนา 2.3 มม. 235.00 เมตร 160.02             37,604.70     -                -                   

8.3 ท่อเหล็ก GS Ø1½"หนา 2.3 มม. 45.00         เมตร 113.68             5,115.60       -                -                   

8.4 ท่อเหล็ก GS Ø1" หนา 2.3 มม. 230.00 เมตร 40.14              9,232.20       -                -                   

8.5 ท่อเหล็ก GS Ø ¾"หนา 2.3 มม. 105.00 เมตร 51.59              5,416.95       -                -                   

8.6 แปเหล็กตัว C 100x50x20x3.2 มม.@1.00 504.00 เมตร 131.39             66,220.56     -                -                   

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกไป

6,364.50                      

1,244.16                      

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  13.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00     ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง  หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

36,080.72                     

1,710.14                      



17,638.48                     

45,874.08                     

8,458.75                      

868.37                         

3,746.28                      

48,437.45                     

-                              

3,249.60                      

1,480.60                      

21,612.50                     

35,270.24                     

21,550.20                     

37,604.70                     

5,115.60                      

9,232.20                      

5,416.95                      

66,220.56                     

377,176.08                   
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แบบเลขที่      013   /2558 จำนวน 18  แผ่น รายการที่

ฝายประมาณการ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ประมาณวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกมา

8.7 ลวดเชื่อม 20.00         กล่อง 125.00             2,500.00       -                -                   

8.8 สีกันสนิม 4.00 กล. 300.00             1,200.00       -                -                   

9 งานวัสดุมุ้งหลังคา

9.1กระเบื้องลอนคู่สีแดง 0.50x1.20 390.00 แผ่น 60.75              23,692.50     12.60             4,914.00            

9.2ครอบมุ้งสามทางลอนคู่สี่ 2.00          แผ่น 66.36              132.72         -                -                   

9.3ครอบมุ้งสันโค้งลอนคู่สี่ 60.00 แผ่น 66.36              3,981.60       -                -                   

9.4ครอบมุ้งหลังคาลอนคู่สี่ 27.00 แผ่น 66.36              1,791.72       -                -                   

9.4 ตะขอเกลี่ยว  580.00 ตัว 2.34                1,357.20       -                -                   

10 เหล็กแผ่นหัวเสาพร้อมน๊อต 

10.1 เสาหน้าตัด 0.15x0.15 4.00 ชุด 350.00             1,400.00       -                -                   

10.2 เสาหน้าตัด 0.20x0.40 8.00 ชุด 450.00             3,600.00       -                -                   

10.3 เสาหน้าตัด 0.20x0.20 4.00 ชุด 400.00             1,600.00       -                -                   

11 งานพื้น คสล.ผิวขัดมัน หนา 0.15 เมตร 254.00 ตร.ม -                  -              -                -                   

11.1 คอนกรีต (240 กก./ตร.ซม.) 38.10 ลบ.ม. 1,855.27          70,685.79     436.00           16,611.60          

11.2 ทรายหยาบรองพื้น 12.70 ลบ.ม. 362.90             4,608.83       -                -                   

11.3 เหล็ก WMØ4มม.@0.25x0.25 254.00 ตร.ม 21.96              5,577.84       5.00               1,270.00            

12 งานพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร 64.00 ตร.ม

12.1 คอนกรีต (240 กก./ตร.ซม.) 6.40          ลบ.ม. 1,855.27          11,873.73     436.00           2,790.40            

12.2 ทรายหยาบรองพื้น 3.20 ลบ.ม 362.90             1,161.28       -                -                   

12.3 เหล็ก WMØ4มม.@0.25x0.25 64.00 ตร.ม 21.96              1,405.44       5.00               320.00              

12.4พื้นกระเบื้องเคลือบ 12"x12" 52.00 ตร.ม 154.21             8,018.92       145.00           7,540.00            

12.5ปูนยาแนว 10.00 ถุง 35.00              350.00         -                   

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกไป

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  13.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00     ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง  หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

377,176.08                   

2,500.00                      

1,200.00                      



28,606.50                     

132.72                         

3,981.60                      

1,791.72                      

1,357.20                      



1,400.00                      

3,600.00                      

1,600.00                      

-                              

87,297.39                     

4,608.83                      

6,847.84                      

-                              

14,664.13                     

1,161.28                      

1,725.44                      

15,558.92                     

350.00                         

555,559.65                   
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แบบเลขที่      013   /2558 จำนวน 18  แผ่น รายการที่

ฝายประมาณการ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ประมาณวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกมา

13 งานก่ออิฐ 188.00       ตร.ม -                  -              80.00             15,040.00          

13.1 อิฐบล๊อบซีเมนต์ 188.00       ตร.ม 103.05             19,373.40     -                -                   

14 งานฉาบผนังก่ออิฐ 376.00 ตร.ม. -                  -              82.00             30,832.00          

14.1ปูนซีเมนต์ผสม 90.00         ถุง 144.30             12,987.00     -                -                   

14.2ทรายละเอียด 15.00 ลบ.ม 643.27             9,649.05       -                -                   

15 งานฉาบโครงสร้าง 56.00 ตร.ม -                  -              100.00           5,600.00            

15.1ปูนซีเมนต์ผสม 14.00 ถุง 144.30             2,020.20       -                -                   

15.2ทรายละเอียด 3.00 ลบ.ม. 643.27             1,929.81       -                   

16 งานหน้าต่าง/ประตู

16.1หน้าต่างอลูมิเนียขอบขาว (น.1) 2.00 ชุด 8,850.00          17,700.00     -                -                   

16.2ประตู/หน้าต่างอลูมิเนียขอบขาว (ป1,น.2) 2.00 ชุด 22,500.00        45,000.00     -                -                   

16.3ประตู/หน้าต่างอลูมิเนียขอบขาว (ป2,น.3) 1.00 ชุด 18,500.00        18,500.00     -                -                   

16.4หน้าต่างอลูมิเนียขอบขาว (น.4) 1.00 ชุด 2,150.00          2,150.00       -                -                   

17 งานห้องน้ำ

17.1 พื้นกระเบื้องเคลือบ    8

"

x8

"

3.00 ตร.ม 154.21             462.63         153.00           459.00              

17.2 ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8

"

x8

"

12.00         ตร.ม 154.21             1,850.52       166.00           1,992.00            

17.3 ปูนซีเมนต์ผสม 18.00 ถุง 144.30             2,597.40       -                -                   

17.4 ทรายละเอียด 1.00 ลบ.ม 643.27             643.27         -                -                   

17.5ปูนยาแนว 10.00 ถุง 35.00              350.00         -                -                   

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกไป

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

555,559.65                   

15,040.00                     

19,373.40                     

30,832.00                     

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  13.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00     ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง  หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

12,987.00                     

9,649.05                      

5,600.00                      

2,020.20                      

1,929.81                      



17,700.00                     

45,000.00                     

18,500.00                     

2,150.00                      



921.63                         

3,842.52                      

2,597.40                      

643.27                         

350.00                         

744,695.93                   
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แบบเลขที่      013   /2558 จำนวน 18  แผ่น รายการที่

ฝายประมาณการ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ประมาณวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกมา

17.6 

โภส้วมแบบนั่งราบพร้อมฟลัชวาวล์และอุปกรณ์

1.00          ชุด 3,500.00          3,500.00       298.00           298.00              

17.7 บ่อเกราะ/บ่อซึมสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร 1.00          ชุด 13,400.00        13,400.00     3,500.00         3,500.00            

17.8 ท่อ PVC 

Ø

4

"ชั้น 8.5

4.00 ท่อน 640.00             2,560.00       220.00           880.00              

17.9 ข้องอ 90 องศา PVC 

Ø

4

"

1.00 ตัว 160.00             160.00         -                -                   

17.10ท่อ PVC 

Ø2"ชั้น 8.5

20.00 ท่อน 180.00             3,600.00       100.00           2,000.00            

17.11 ตะแกรงกรองผงขนาด 3

"

2.00          ชุด 120.00             240.00         -                -                   

17.12ท่อ PVC 

Ø1"ชั้น 8.5

96.00 ท่อน 70.00              6,720.00       80.00             7,680.00            

17.13ท่อ PVC 

Ø½"ชั้น 8.5

29.00 ท่อน 42.00              1,218.00       100.00           2,900.00            

17.14 ก๊อกน้ำ

Ø½"

4.00 ชุด 220.00             880.00         25.00             100.00              

17.15ที่แขวผ้า 1.00 ชุด 180.00             180.00         130.00           130.00              

17.16 กระจกเงา 1.00 ชุด 850.00             850.00         70.00             70.00                

18 งานระบบไฟฟ้า

18.1สายไฟฟ้าทองแดงภายนอกพร้อมอุปกรณ์ 1.00 ชุด 1,500.00          1,500.00       -                -                    เหมาจ่าย

18.1 ตู้ควบคุมไฟฟ้า  1.00 ชุด 5,500.00          5,500.00       500.00           500.00              

18.2 งานดวงโคมไฟฟ้า

   โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์  แบบตแกรงอลูมิเนีย 2x36 W

12.00 ชุด 1,600.00          19,200.00     135.00           1,620.00            

แบบแขวง

    โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์   1x36 W

9.00 ชุด 500.00             4,500.00       135.00           1,215.00            

   โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์   1x18 W

1.00          ชุด 500.00             500.00         135.00           135.00              

18.4 สวิตซ์ทางเดี่ยว

         สวิตซ์ทางเดี่ยว 22.00 ชุด 34.00              748.00         135.00           2,970.00            

         เต้ารับ 14.00 ชุด 29.00              406.00         135.00           1,890.00            

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกไป

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  13.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00     ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง  หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

744,695.93                   

3,798.00                      

16,900.00                     

3,440.00                      

160.00                         

5,600.00                      

240.00                         

14,400.00                     

4,118.00                      

980.00                         

310.00                         

920.00                         



1,500.00                      

6,000.00                      



20,820.00                     

5,715.00                      

635.00                         



3,718.00                      

2,296.00                      

836,245.93                   
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แบบเลขที่      013   /2558 จำนวน 18  แผ่น รายการที่

ฝายประมาณการ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ประมาณวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานยอดยกมา

    ท่อPVC เดิมสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1.00          หน่วย 3,500.00          3,500.00       -                -                    เหมาจ่าย

    อุปกรณ์ประกอบอื่นฯ 1.00          หน่วย 1,500.00          1,500.00       -                -                    เหมาจ่าย

19 งานฝ้าเพดาน

19.1ฝ้าเพดานยินซั่มบอร์ดขอบลวดหนา 9 มม. 52.00 ตร.ม. 347.00             18,044.00     -                -                   

 ฉาบรอยต่อ โครงเหล็กอาบสั่งกะสี 

@

0.60

20 งานสี

20.1   งานสีน้ำพลาสติก 432.00 ตร.ม. 30.00              12,960.00     30.00             12,960.00          

20.2   งานสีน้ำมัน 20.00 ตร.ม. 30.00              600.00         35.00             700.00              

รวมเงินค่าวัสดุ/แรงงานทั้งหมด

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  13.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00     ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง  หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

836,245.93                   

3,500.00                      

1,500.00                      



18,044.00                     



25,920.00                     

1,300.00                      



886,509.93                  
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ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บือมัง  หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22    พ.ศ.  2559

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย ราคาน้ำมันดีเซล

886,509.93 1.2708     1,126,576.82

ประมาณ18 กม. อ.เมือง 25.00-25.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -          3,000.00

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา บาท/ลิตร

ประจำเดือน มิถุนายน 2559ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

สรุป 1,129,576.82       

56,478.84           

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,186,055.66       

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 1,186,000.00       

ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่สูง 224.00   ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,294.64บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง     90วัน/จำนวน  3  งวด

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติ ครม.เป็น 135 วัน

          (ลงชื่อ)          นิรัตน์  ปลดทุกข์      ประธานกรรมการ

          (ลงชื่อ)     จรวยพร  เจือจันทร์   กรรมการ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

          (ลงชื่อ)            มัสกี  ยูโซะ         กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

             ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทน

                ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 82/2559ลว.27 พ.ค.2559

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

                      ลงชื่อ      อาหะมะ ลามอสีเตาะ   เห็นชอบ

              ลงชื่อ    นิรัตน์ ปลดทุกข์     ตรวจ

      (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

 ผู้อำนวยการกองคลัง



               (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

และป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน 1 ป้าย

เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

1.1   อาคารศูนย์ อปพร.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 20.00  เมตร สูง ยาว 13.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม.

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

           013   / 2558  จำนวน    18    แผ่น

จำนวน     5   แผ่น

กรกฎาคม

รายการ FACTOR F หมายเหตุ

ประเภทงาน อาคาร


